

**Stálá expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany v Litomyšli**

**ČÁST 1 – Atypické výrobky**

**Prováděcí projekt interiérového a expozičního vybavení**

**Katalog prvků**



Investor: Město Litomyšl

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

2023

NN01 **Recepční pult - atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr: 3500 x 835 mm, výška 1050 mm, výška pracovní desky 800 mm, hloubka čelní vyvýšené části 180 mm. Tvar dle výkresu č. 2.

Pod pracovní deskou jedna skříňka se samostatně uzamykatelnými šuplíky š. 450, v. 760, hl. 500 mm a jeden šuplík uzamykatelný š. 450, v. 185, hl. 770, pod ním police pro 2PC.

Konstrukce a opláštění z masivního broušeného třešňového dřeva a oboustranně dýhované hladké laťovky s třešňovou dýhou, čelo pultu CNC frézovaná vlnovka z pohledového třešňového broušeného masivu, na výšku nenapojovaného, ostrohranného.

Všechny hrany provedeny v podobě nákližků z třešňového masivu, tl. 3mm. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt.

Atypické kruhové průchodky pro kabely - 4 ks, s atypickými zátkami shodnými s pultem.

Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.

Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

NN03 **Nástěnná vitrína na propagační předměty - atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr 800 x 340 x 2275 mm. Tvar dle výkresů č. 3-9.

Skrytá ocelová svařovaná konstrukce z Jä min. 20x20, kotvená do zdi (dimenzovat na únosnost každé police min. 150 kg/bm a odolnost celé vitríny vodorovné tahové síle 150kg).

Záda a police z broušeného třešňového nenapojovaného masivu a hladké laťovky oboustranně dýhované třešní, všechny hrany s nákližky z masivu třešeň tl. 3mm, vše ostrohranné. Obvod polic širší masiv třešeň vč. drážek pro skla. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt.

Součástí jsou přemístitelná čirá skla: 4ks formátu cca 34x37cm a 2 ks formátu cca 34x23cm, tl. skla 6mm, zabroušené a leštěné hrany, kulaté otvory pro otevírání. Skla posuvná, zajistitelná skrytými zámky dle výkresu č.9 s univerzálním klíčem.

Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.

Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

Součástí vitríny je osvětlení:

6 ks - Svítidlo drobné stojanové, pro osvětlení exponátu, Al korpus, černá barva, stavitelná výška (300 mm max), průměr 18mm, I=36mm, směrovatelné, vč. podstavy pro postavení svítidla na povrch, LED 1W, 3000K, 100lm, 350mA, úhel vyzařování 40st., součástí je společný driver uložen mimo svítidla, společné zapínání a recyklační poplatky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

NN04 **Nástěnná vitrína na propagační předměty atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr 1200 x 340 x 2275 mm. Tvar dle výkresů č. 3-9.

Skrytá ocelová svařovaná konstrukce z Jä min. 20x20, kotvená do zdi (dimenzovat na únosnost každé police min. 150 kg/bm a odolnost celé vitríny vodorovné tahové síle 150kg).

Záda a police z broušeného třešňového nenapojovaného masivu a hladké laťovky oboustranně dýhované třešní, všechny hrany s nákližky z masivu třešeň tl. 3mm, vše ostrohranné. Obvod polic širší masiv třešeň vč. drážek pro skla. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt.

Součástí jsou přemístitelná čirá skla: 9ks formátu cca 34x37cm a 16 ks formátu cca 34x23cm, tl. skla 6mm, zabroušené a leštěné hrany, kulaté otvory pro otevírání. Skla posuvná, zajistitelná skrytými zámky dle výkresu č.9 s univerzálním klíčem.

Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.

Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

Součástí vitríny je osvětlení:

11 ks - Svítidlo drobné stojanové, pro osvětlení exponátu, Al korpus, černá barva, stavitelná výška (300 mm max), průměr 18mm, I=36mm, směrovatelné, vč. podstavy pro postavení svítidla na povrch, LED 1W, 3000K, 100lm, 350mA, úhel vyzařování 40st., součástí jsou sdružené drivery uložené mimo svítidla, společné zapínání a recyklační poplatky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Design osvětlení vitrín NN03 a NN04: |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

NN05 **Samostojná dřevěná šatní skříň - atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr 925 x 753 x 2275 mm, zadní stěna ustupuje dle zkosení stěny. Tvar dle výkresů č. 3-7. Korpus, dvířka a police z broušeného třešňového nenapojovaného masivu a hladké laťovky oboustranně dýhované třešní, všechny hrany s nákližky z masivu třešeň tl. 3mm, vše ostrohranné. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt.

Pravá část šatní skříň s dvěma policemi na pevno, šatní tyč, naložená dvířka, skrytý zámek a panty dle výběru aut. dozoru.

Levá část 5x samoobslužná skříňka pro návštěvníky, vložená dvířka, mincovní zámek a panty dle výběru aut. dozoru. Kruhové otvory ve dvířkách pro otvírání, magnety.

Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.

Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

NN06 **Samostojná dřevěná úložná skříň - atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr 925 x 718 x 2275 mm, zadní stěna ustupuje dle zkosení stěny. Tvar dle výkresů č. 3-7. Korpus, dvířka a police z broušeného třešňového nenapojovaného masivu a hladké laťovky oboustranně dýhované třešní, všechny hrany s nákližky z masivu třešeň tl. 3mm, vše ostrohranné. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Podsazený soklík z třešňového masivu do výšky podlahových lišt.

Pravá část 5x samoobslužná skříňka pro návštěvníky, vložená dvířka, mincovní zámek a panty dle výběru aut. dozoru. Kruhové otvory ve dvířkách pro otvírání, magnety.

Levá část policová skříň s 5 policemi nastavitelnými po 50 mm, naložená dvířka, skrytý zámek a panty dle výběru aut. dozoru.

Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.

Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

Součástí skříně je souvislý dřevěný strop přes celý výklenek, společný i pro skříň NN05, cel. rozměr dle výklenku 2800x925 mm. Materiálové provedení a povrchová úprava stropu jsou shodné se skříněmi NN05 a NN06.

Součástí je osvětlovací lišta zabudovaná v nutě stropní desky, Al profil vestavný, difuzer opál, š. 22mm, v=12mm, délka 1280mm LED 14W/m, 3000K, 2070lm/m, 24V. Součástí trafo uložené mimo svítidlo, zapínání a recyklační poplatky.

NN07 **Konferenční stůl** - **atypický truhlářský výrobek - 1ks**

Celkový rozměr: 1200mm x 650mm, výška 650mm. Příčný profil stolu s podnoží tvoří tvar písmene T.

Konstrukce a opláštění z masivního broušeného třešňového dřeva a oboustranně dýhované hladké laťovky s třešňovou dýhou, podnož tvořená svislou dvojitou CNC frézovanou vlnovkou z pohledového třešňového broušeného masivu, na výšku nenapojovaného, ostrohranného, dtto pult NN01, doplněná spodní vodorovnou deskou vytvářející těžiště, z masivního broušeného třešňového dřeva. Podsazený soklík z třešňového masivu.

Všechny hrany provedeny v podobě nákližků z třešňového masivu, tl. 3mm. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy.

Povrchová úprava: pětivrstvý bezbarvý polyuretanový lak broušený a leštěný po vrstvách do vysokého lesku, výsledný výraz musí být shodný s obdobnou povrchovou úpravou nového klavíru (standard PETROF) i restaurovaného biedermeierského nábytku, provedeného v šelakové polituře (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.

Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

NN12 **Textilní závěs hedvábný, s podšitím, dělený, vč. atypické garnýže, úvazů, závaží, řasení apod.**  **- 4ks**

Rozměr jednotlivého kusu cca 3300x1800mm.

Replika historického textilního závěsu z modrého přírodního hedvábí zpevněného podšitím z jiné přírodní textilie (obě textilie dle výběru autorského dozoru).

NN13 **Dřevěný podstavec pod bustu - atypický truhlářský výrobek** **- 1ks**

Rozměr cca 550x550x1550mm.

Podstavec pod mramorovou bustu B. Smetany z dřevěného dýhovaného masivu (volná replika historických podstavců ve stylu biedermeieru), válcový tvar se stupňovitými tvarovanými náběhy na podstavu a horní desku. Orientační hmotnost busty: 300kg.

Tvar dle výkresu č. 8, bude v rámci dílenské dokumentace staticky i tvarově modifikován po přesném zaměření busty a zjištění její přesné hmotnosti. Součástí dílenské dokumentace bude statický návrh dimenzí a případného vyztužení postavce, vč. kotvení k podlaze a případně i ke stěně, zpracovaný autorizovaným statikem. Busta na podstavci musí odolat vodorovné síle 200kg v úrovni horní desky.

Součástí dodávky je veškeré kotvení, vč. kotvení busty k podstavci.

Materiál: broušený třešňový nenapojovaný masiv, hladká dýhovaná laťovka, třešňová dýha, všechny profilace a hrany s nákližky z masivu třešeň. Vše s plynule navazující kresbou dřeva a dýhy. Skryté ocelové části.

Povrchová úprava: šelaková bezbarvá politura s vysokým leskem (standard Reno Design). Vybrané části z masivu budou provedeny v černé krycí barvě s obdobným povrchem.

Materiál i povrch budou vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem před výrobou.

