**Svítidlo „F“**



# Vlastnosti svítidla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie produktu: | **High bay** | Světelný tok (lm): | **4000** |
| Příkon svítidla (W): | **33** | Účinnost svítidla (lm/W): | **121** |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | **80000** | Stupen krytí IP: | **IP54** |
| Způsob montáže: | **Přisazené** | Barva korpusu: | **Bílá** |

Materiál korpusu: **Ocel**

Se zdrojem: **Ano**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitá teplota okolí (°C):  **Světelný zdroj** | **-25...+45** | Vyrobeno v České **Ano** republice: |
| Typ zdroje: | **LED** | Barva světla (K): **3000** |
| Index podání barev CRI: | **80-89** | Vyměnitelnost: **Světelný zdroj**  **vyjmutelný, vyměnitelný driver** |
| Kód světelného zdroje:  **Optický systém** | **1990400483001** | Třída energetické účinnosti: **D** |

**KO** Distribuce světla: **Symetrické**

Optický systém:

Vyza

ř

ovací úhel:

**Extrémní širokozá**

**ř**

**ič**

**>80**

**°**

# Rozměry

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka (mm): | **1200** | Šířka (mm): | **300** |
| Výška/Hloubka (mm): | **80** | Vestavná délka (mm): | **800** |

Vestavná šířka (mm): **120** Velikostní verze: **M**

Hmotnost (kg):

**7**

# Elektrické vlastnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Třída ochrany: | **I** | Typ připojení: | **Zapichovací svorkovnice** |
| Typ předřadného systému: | **LED driver proudově řízený** | Nominální napětí (V): | **220...240** |

Včetně předřadného **Ano** Způsob zapojení: **Konec**

systému:

Nestmívatelné:

**Ano**

Pouze pro vnitřní užití: **Ano**