Vstupní systém:

* Vstupní systém bude využívat pro svůj provoz a napájení datovou síť.
* Skládá se z venkovní jednotky a pěti ovládacích monitorů.
* Instalace a implementace předpokládá kompletní integraci celého řešení včetně nastavení práv uživatelů.
* Záruka min. 36 měsíců.

Kamerový systém:

* Kamerový systém se skládá z 11 ks kamer a síťového záznamového zařízení.
* Systém musí umožňovat centrální způsob aktualizace softwaru kamer.
* Instalace a implementace předpokládá kompletní integraci celého řešení včetně nastavení přístupu pro dohled uživatelů.
* Záruka min. 36 měsíců.

Aktivní prvky sítě:

* Aktivní část sítě je tvořena 7 koncovými a 2 agregačními switchi. Pro bezdrátové pokrytí slouží 15 bezdrátových vysílačů. Všechny zařízení budou konfigurovány a nastaveny tak, aby bylo možné řídit práva přístupu jednotlivých uživatelů a zařízení.
* Správa všech zařízení je požadována prostřednictvím centrální správy. Toto softwarové řešení musí být součástí dodávky a nesmí byt samostatně zpoplatněno.
* Systém musí umožňovat centrální způsob aktualizace všech zařízení.
* Záruka výrobce na 3 roky s rychlou výměnou v případě poruchy (max. 72 hodin).

Serverové řešení:

* HW 1x server a 1x NAS dle uvedené specifikace a technické specifikace.
* SW licence, virtualizační software a software pro zálohování s licencemi a podporou min. na 5 let.
* Záruka výrobce na 5 let, NBD on-site u zákazníka. Požadovaná reakční doba je do 4 hodin v místě instalace. V případě nefunkčnosti HW je dodavatel povinen zapůjčit nezbytný HW pro zajištění funkčnosti po dobu výměny nebo opravy. Veškeré náklady a práce spojené se zápůjčkou jsou považovány za součást této dodávky.
* HW serveru musí umožňovat budoucí instalaci pevných disků, paměťových modulů RAM od výrobců třetích stran. Tato instalace nesmí ovlivnit záruku na HW. HW neumožňující instalaci komponent ostatních výrobců není přípustný.
* Kompletní konfigurace a instalace všech zařízení včetně nasazení uživatelských konfigurací a migrací dat.

Bezpečnostní řešení:

* HW 2x FIREWALL dle uvedené specifikace a technické specifikace.
* SW licence s podporou min. na 5 let pro centrální FIREWALL.
* HA zapojení firewall zajištující redundanci.
* SW licence na koncové stanice a servery.
* Záruka výrobce na 5 let, NBD on-site u zákazníka. Požadovaná reakční doba je do 4 hodin v místě instalace. V případě nefunkčnosti HW je dodavatel povinen zapůjčit nezbytný HW pro zajištění funkčnosti po dobu výměny nebo opravy. Veškeré náklady a práce spojené se zápůjčkou jsou považovány za součást této dodávky.
* Kompletní konfigurace a instalace všech zařízení včetně implementace bezpečnostní politiky ve všech zařízeních a částech sítě.
* Vytvoření bezpečnostní politiky a pravidel celé sítě.