Svítidlo G,H



# Vlastnosti svítidla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie produktu: | **Stropní a nástěnná svítidla** | Světelný tok (lm): | **3600** |
| Příkon svítidla (W): | **34** | Účinnost svítidla (lm/W): | **106** |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | **80000** | Stupen krytí IP: | **IP44** |
| Barva korpusu: | **Bílá** | Materiál korpusu: | **Ocel** |

Se zdrojem:

**Ano**

Montáž na ze

ď

:

**Ano**

P

ř

isazená montáž:

**Ano**

Montáž na strop:

**Ano**

Vyrobeno v České

republice:

**Ano**

# Světelný zdroj

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zdroje: | **LED** | Barva světla (K): | **2700** |
| Index podání barev CRI: | **80-89** | Vyměnitelnost: | **Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver** |

Kód světelného zdroje: **1990120182702** Třída energetické účinnosti: **D**

# Optický systém

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Optický systém: | **KO** | Výstup světla: | **Přímé** |
| Distribuce světla: | **Symetrické** | Materiál krytu: | **Opálový plast** |
| Vyzařovací úhel:  **Rozměry** | **Rozptýlené vyzařování** |  |  |

Vnější průměr (mm): Výška/Hloubka (mm): **132**

**480**

**1**

**,**

**85**

Hmotnost (kg):

# Elektrické vlastnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Třída ochrany: | **I** | Typ připojení: | **Zapichovací svorkovnice** |
| Typ napětí: | **AC** | Typ předřadného systému: | **LED driver proudově řízený** |

Nominální napětí (V): **220...240** Včetně předřadného **Ano**

systému: