**Svítidlo N2**

**Technický list výrobku**

**EXIT 3W LED 395 lm STANDARD IP65 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé**



**Vlastnosti svítidla**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie produktu: | **Nouzové osvětlení** | Světelný tok (lm): | **395** |
| Příkon svítidla (W): | **3** | Stupen krytí IP: | **IP65** |
| Způsob montáže: | **Stropní/nástěnná přisazená montáž** | Barva korpusu: | **Bílá** |
| Se zdrojem: | **Ano** | Jmenovitá teplota okolí (°C): | **0...+40** |
| **Světelný zdroj** |  |  |  |
| Typ zdroje:  **Rozměry** | **LED** |  |  |
| Délka (mm): | **276** | Šířka (mm): | **143** |
| Výška/Hloubka (mm): | **44** | Velikostní verze: | **S** |
| Hmotnost (kg):  **Elektrické vlastnosti** | **0,65** |  |  |
| Třída ochrany: | **II** | Typ napětí: | **AC** |
| Napájení: | **Samostatná baterie** | Zapojení: | **Trvale svítící** |

Nominální napětí (V): **220...240**

Typ baterie:

**NiCd**

Kontrolní vybavení:

**Žádná**

**Optický systém**

Funkce: **Osvětlení / označení** Včetně piktogramu: **Ano**

**únikové cesty**