**Technický list výrobku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo |  |  |  |
| Účinnost svítidla (lm/W): | **114** | Doba životnosti L70/B50 (h): | **30000** |
| Stupen krytí IP: | **IP20** | Barva korpusu: | **Hliník** |
| Materiál korpusu: | **Hliník** | Se zdrojem: | **Ano** |

Montáž na zeď: **Ano**

Přisazená montáž: **Ano**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž na strop:  **Světelný zdroj** | **Ano** | Vyrobeno v České republice: | **Ano** |
| Typ zdroje: | **LED** | Barva světla (K): | **4000** |
| Index podání barev CRI: | **80-89** | Vyměnitelnost: | **Světelný zdroj vyjmutelný, bez driveru** |
| **Optický systém** |  |  |  |
| Optický systém: | **KO** | Výstup světla: | **Přímé** |
| Distribuce světla: | **Symetrické** | Materiál krytu: | **Opálový plast** |

Vyzařovací úhel: **Extrémní širokozářič** **>80°**

## Rozměry

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šířka (mm): | **32** | Výška/Hloubka (mm): | **43** |
| Vestavná délka (mm): | **300...460** | Hmotnost (kg): | **0,5** |
| **Elektrické vlastnosti** |  |  |  |
| Třída ochrany: | **I** | Typ připojení: | **Šroubovací svorkovnice** |
| Typ napětí: | **AC** | Typ předřadného systému: | **LED driver proudově řízený** |
| Nominální napětí (V): | **220...240** | Včetně předřadného systému: | **Ano** |
| Způsob zapojení: | **Konec** | Nestmívatelné: | **Ano** |