**Svítidlo „C“**



## Vlastnosti svítidla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie produktu: | **Stropní a nástěnná svítidla** | Světelný tok (lm): | **7200** |
| Příkon svítidla (W): | **58** | Účinnost svítidla (lm/W): | **124** |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | **80000** | Stupen krytí IP: | **IP20** |
| Barva korpusu: | **Bílá** | Závěsná montáž: | **Ano** |

Materiál korpusu:

**Ocel**

Se zdrojem:

**Ano**

P

ř

isazená montáž:

**Ano**

Montáž na strop:

**Ano**

Vyrobeno v České

republice:

**Ano**

## Světelný zdroj

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zdroje: | **LED** | Barva světla (K): | **3000** |
| Index podání barev CRI: | **80-89** | Vyměnitelnost: | **Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver** |

Kód světelného zdroje: **1990420183003** Třída energetické účinnosti: **D**

## Optický systém

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Optický systém: | **KVM** | Výstup světla: | **Přímé** |
| Typ mřížky: | **Matné** | Zamezení oslnění UGR: | **19** |
| Distribuce světla: | **Symetrické** | Materiál krytu: | **Opálový plast** |
| Vhodné pro práci s monitorem: | **Ano** | Vyzařovací úhel: | **Širokozářič 41-80°** |
| **Rozměry** |  |  |  |
| Délka (mm): | **1510** | Šířka (mm): | **238** |
| Výška/Hloubka (mm): | **52** | Vestavná délka (mm): | **1200** |

Vestavná šířka (mm): **150** Velikostní verze: **L**

Hmotnost (kg):

**4**

## Elektrické vlastnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Třída ochrany: | **I** | Typ připojení: | **Zapichovací svorkovnice** |
| Typ napětí: | **AC** | Typ předřadného systému: | **LED driver proudově řízený** |

Nominální napětí (V): **220...240** Včetně předřadného **Ano**

systému:

Nestmívatelné:

**Ano**